(module PL9823 (layer F.Cu) (tedit 5DE10553)
  (fp_text reference REF** (at 0.08 -7.01) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PL9823 (at 0 -5.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start 0 0) (end 3.809999 -2.539999) (angle -292.6198649) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center 0 0) (end 4 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 0) (end 4 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 -2.54) (end 4 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 0) (end 4 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/LED_THT.3dshapes/LED_D8.0mm-3.wrl
    (offset (xyz 2.5 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 180 180 0))
  )
)
